	
Флок "SwissFlock"  (швейцария)
	
Цена за кг

	
	   Полиамид
	

	
	0,5 мм 3,3 dtex
	1300р

	
	1 мм 3,3 dtex
	1300р

	
	2 мм 2,2 dtex
	1520р

	
	Флуор 1 мм 3,3 dtex
	1520р

	
	Металлик 0,7 мм 1,7 dtex
	1520р

	
	Вискоза
	

	
	0,5 мм 3,3 dtex
	1200р

	
	


	
	 
	

	
	
	

	Клей для работ с твердыми поверхностями
	Цена за кг

	
	AFA 11
AFA 22
AFA 22 Z (зимний) 750г
	660р
660р
660р

	Клей  для работ с мягкими поверхностями, трафаретным способом
	Цена за кг

	
	AFA100 (аналог Tubvinyl LC 274)
	660р

	
	AFA200 (аналог Tubvinyl 235)
	660р


	Флокатор ручной
	Цена за шт
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	Грассер (Grasser)
	6 500р

	Ручной флокатор российского производства.

FS 70kV Bat работает от блока питания. Может работать от 3-х пальчиковых батареек (формат АА).

Работа от сети 220В, 50Гц.
Входящее напряжение 4.5 Вольт.
Исходящее напряжение 70кВ (макс.)
Время работы от батареек - 20 часов.
Гарантия 1 год.

При изготовлении FS 70kV Bat большинство комплектующих было разработано под заказ специально для этой модели. В разработке флокатора участвовали сотрудники Московского Института Радиоэлектроники.

Удобство работы от батареек, продолжительность работы, исполнение корпуса в сочетании с бункером, надёжные соединения кабелей, чёткость регулятора напряжения, высокое качество создаваемого покрытия – вот неполный перечень преимуществ флокатора FS 70kV Bat. 

	FS-70kV bat 
[image: image2.jpg]



	15 500р

	Ручной флокатор совместного производства.

EASY SET 70kV работает от блока питания. Может работать от 3-х пальчиковых батареек (формат АА).

Работа от сети 220В, 50Гц.
Входящее напряжение 4.5 Вольт.
Исходящее напряжение 70кВ (макс.)
Время работы от батареек - 50 часов.
Гарантия 2 года.

При изготовлении флокатора EASY SET использованы новейшие разработки в радиоэлектронике. Благодаря современным комплектующим сокращено потребление электроэнергии в два раза относительно предыдущих разработок, повышен стандарт (стабильность работы) выходящего напряжения. Установлена антивандальная кнопка производства Франции на 2 000 000 нажиманий. Увеличено время работы от батареек. Более плавная регуляция работы блока питания. EASY SET комплектуется двумя бункерами: 6 и 15 см.

Помимо экономичности и эргономичности, флокатор EASY SET отцентрован, имеет удобную рукоятку, что значительно облегчает продолжительную работу вручную. Использованы новые материалы корпуса, не подверженные окислению и коррозии. При разработке флокатора были учтены пожелания сотен опытных флокировщиков, а также многолетний опыт сборки оборудования нашего предприятия. 

	EASY SET 70kV     
	18000р


